**Znak sprawy: PZAZ.APK.242.13.2025**

*Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Parametry | Ilość |
| 1 | Zabudowa meblowa - pomieszczenia nr 26(zdjęcie poglądowe szafki z ławką) | - zabudowa w kształcie litery „L” zgodnie ze schematem powyżej – wymiary ścian przeznaczonych do zabudowy 435 x 255 cm **SZAFKI:**- wymiary szafki dwumodułowej ok. 180x41,5x49 cm (WxSxG) - korpusy wykonane z laminatu HPL o grubości min 18 mm (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym)- fronty wykonane z laminatu HPL o grubości min 18 mm (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym)- krawędzie zewnętrzne oklejone obrzeżem ABS lub równoważnym- fronty zamykane, zamknięcie na zamek (3 klucze w komplecie + klucz serwisowy) - front szafki wyposażony w zawiasy z funkcją cichego domyku np Sevroll lub równoważny - fronty wyposażone w uchwyty metalowe malowane proszkowo lub galwanizowane- samoprzylepny wizytownik lub inna forma- wyposażenie szafki: drążek z haczykami (3 sztuki) - otwory wentylacyjne we frontach szafek- nogi szafek metalowe z regulacją**ŁAWKI:****-** zintegrowane z zabudową szafek**-** wykonane z **płyty HPL** o grubości min 36 mm- wysokość siedziska około 40 cm- kolor do uzgodnienia z Zamawiającym- nogi metalowe | 14Szafek dwumodułowych |
| 2 | Zabudowa meblowa - pomieszczenia nr 20 (zdjęcie poglądowe szafki z ławką) | - zabudowa w kształcie litery „L” zgodnie ze schematem powyżej – wymiary ścian przeznaczonych do zabudowy 400 x 290 cm **SZAFKI:**- wymiary szafki dwumodułowej ok. 180x41,5x49 cm (WxSxG) - korpusy wykonane z laminatu HPL o grubości min 18 mm (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym)- fronty wykonane z laminatu HPL o grubości min 18 mm (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym)- krawędzie zewnętrzne oklejone obrzeżem ABS lub równoważnym- fronty zamykane, zamknięcie na zamek (3 klucze w komplecie + klucz serwisowy) - front szafki wyposażony w zawiasy z funkcją cichego domyku np Sevroll lub równoważny - fronty wyposażone w uchwyty metalowe malowane proszkowo lub galwanizowane- samoprzylepny wizytownik lub inna forma- wyposażenie szafki: drążek z haczykami (3 sztuki) - otwory wentylacyjne we frontach szafek- nogi szafek metalowe z regulacją**ŁAWKI:****-** zintegrowane z zabudową szafek**-** wykonane z **płyty HPL** o grubości min 36 mm- wysokość siedziska około 40 cm- kolor do uzgodnienia z Zamawiającym- nogi metalowe |  |
| 3 | Zabudowa meblowa - pomieszczenia nr 22(zdjęcie poglądowe szafki ) | zgodnie ze schematem powyżej – wymiary ścian przeznaczonych do zabudowy 203 cm, 257 cm **SZAFKI:**- wymiary szafki dwumodułowej ok. 180x41,5x49 cm (WxSxG) - korpusy wykonane z laminatu HPL o grubości min 18 mm (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym)- fronty wykonane z laminatu HPL o grubości min 18 mm (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym)- krawędzie zewnętrzne oklejone obrzeżem ABS lub równoważnym- fronty zamykane, zamknięcie na zamek (3 klucze w komplecie + klucz serwisowy) - front szafki wyposażony w zawiasy z funkcją cichego domyku np Sevroll lub równoważny - fronty wyposażone w uchwyty metalowe malowane proszkowo lub galwanizowane- samoprzylepny wizytownik lub inna forma- wyposażenie szafki: drążek z haczykami (3 sztuki) - otwory wentylacyjne we frontach szafek- nogi szafek metalowe z regulacją |  |